**3.pielikums**

**DAUDZGADĪGO STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA UN KOPŠANA**

**Daudzgadīgo ziemciešu stādījumi Pirmajā ielā**

****


PIRMĀ IELA

Pirmajā ielā zaļajā zonā gar ielu (kreisā ielas mala skatoties no Gaujas ielas puses) posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas gatvei, plānoti no jauna ierīkojami daudzgadīgo ziemciešu un graudzāļu stādījumi. Esošajā situācijā tas ir zāliens starp brauktuvi un ietvi. Nepieciešams sagatavot stādījumu vietas – noņemt velēnu, ielabot katra stāda stādbedri. Detalizētus stādījumu plānus Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam līdz paredzēto darbu uzsākšanai. Augu saraksts Pielikumā Nr.5. Izvelētajam ziemciešu stādāmajam materiālam jābūt no vietējiem stādu audzētājiem, slimību un kaitēkļu nebojātiem stādiem, ar šķirnei un sugai raksturīgu lapojumu. Ziemciešu stādi vēlami C1-C2 vai P9-P13 konteineros.

Plānoto stādījumu ierīkošanas apjomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | mērvienība | daudzums |
| 1 | No jauna ierīkojamo dobju platība esošā zālienā: | m2 | 322 |
| 2 | Ziemcietes, graudzāles - to stādīšana | gab | 1594 |

**Daudzgadīgie stādījumi Depo ielas 2 pagalmā.**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N.p.k. | Nosaukums | mērvienība | daudzums | | 1 | Kopējā jauno stādījumu platība | m2 | 110 | | 2 | Ziemcietes, to stādīšana \*\* | gab | 216 | | 3 | Lapu krūmi, to stādīšana | gab | 13 | | 5 | Stādījumu mulčēšana ar priežu mizu mulču\* | m2 | 50 | |

Depo ielā 2 pagalma daļā plānoti no jauna ierīkojami daudzgadīgo ziemciešu un graudzāļu un lapu krūmu stādījumi, 110 m2 platībā. Esošajā situācijā tas ir zāliens, lielu lietus periodu laikā un mitrā laikā esošais dīķītis pārplūst un ūdens tiek novadīts pa zālienā izveidotu ievalku Rīgas gatves virzienā. Nepieciešams sagatavot stādījumu vietas – noņemt velēnu, ielabot katra stāda stādbedri. Detalizētus stādījumu plānus Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam līdz paredzēto darbu uzsākšanai. Augu saraksts Pielikumā Nr.5. Izvelētajam ziemciešu stādāmajam materiālam jābūt no vietējiem stādu audzētājiem, slimību un kaitēkļu nebojātiem stādiem, ar šķirnei un sugai raksturīgu lapojumu. Ziemciešu stādi vēlami C1-C2 vai P9-P13 konteineros. Visu dobi nav paredzēts mulčēt, bet jauno lapu krūmu stādījumu vietās, kur augi pirmajos gados neaizpildīs zemes telpu, paredzēts mulčēt ar priežu mizu mulču\*. Nomulčēt paredzēts arī šauro savienojuma vietu – no automašīnu stāvvietas, iegūstot gājējiem paredzētu celiņu segtu ar priežu mizu mulču.

**\*** Mulčējamais materiāls – priežu mizu mulčs, vidējas frakcijas (5-30 mm) I šķiras, bez koksnes piemaisījumiem, mulčas slāņa biezums 7 cm.

\*\* Izvelētajam ziemciešu stādāmajam materiālam jābūt no vietējiem stādu audzētājiem, slimību un kaitēkļu nebojātiem stādiem, ar šķirnei un sugai raksturīgu lapojumu. Ziemciešu stādi vēlami C1-C2 vai P9-P13 konteineros.

**Daudzgadīgo ziemciešu stādījumi Attekas ielā**

****

ATTEKAS IELA

SKOLAS IELA


VĒJUPE

Plānoto stādījumu ierīkošanas apjomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | mērvienība | daudzums |
| 1 | No jauna ierīkojamo dobju platība esošā zālienā: | m2 | 180 |
| 2 | Ziemcietes, graudzāles - to stādīšana | gab | 932 |

Attekas ielā gar gājēju pastaigu celiņu posmā no Gaujas ielas līdz Draudzības ielai, plānoti no jauna ierīkojami daudzgadīgo ziemciešu un graudzāļu stādījumi. Esošajā situācijā tas ir zāliens starp brauktuvi un gājēju celiņu. Nepieciešams sagatavot stādījumu vietas – noņemt velēnu, ielabot katra stāda stādbedri. Detalizētus stādījumu plānus Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam līdz paredzēto darbu uzsākšanai. Augu saraksts Pielikumā Nr.5. Izvelētajam ziemciešu stādāmajam materiālam jābūt no vietējiem stādu audzētājiem, slimību un kaitēkļu nebojātiem stādiem, ar šķirnei un sugai raksturīgu lapojumu. Ziemciešu stādi vēlami C1-C2 vai P9-P13 konteineros.

**Daudzgadīgie stādījumi Kadagā pretī 6.mājai**

****

KADAGA 6

Zaļajā zonā pretī mājai Nr. 6 Kadagā, plānoti jauni daudzgadīgo ziemciešu, graudzāļu un mūžzaļo rododendru stādījumi. Esošajā situācijā tas tā ir meža zeme ar dabīgo augu veģetāciju. Nepieciešams sagatavot stādījumu vietas – noņemt velēnu, ielabot katra stāda stādbedri. Rododendru stādījumiem nepieciešams izveidot apdobi un ieklāt priežu mizu mulču tādā apjomā, lai mulča slānis būtu 5-7 cm biezā slānī. Mulčējamais materiāls – priežu mizu mulčs, vidējas frakcijas (5-30 mm) I šķiras, bez koksnes piemaisījumiem. Kopējā mulčējamo dobju platība – 24 m2. Ziemciešu un graudzāļu stādījumus nav paredzēts mulčēt. Detalizētus stādījumu plānus Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam līdz paredzēto darbu uzsākšanai. Ziemciešu sortiments Pielikumā Nr.5. Izvelētajam ziemciešu stādāmajam materiālam jābūt no vietējiem stādu audzētājiem, slimību un kaitēkļu nebojātiem stādiem, ar šķirnei un sugai raksturīgu lapojumu. Ziemciešu stādi vēlami C1-C2 vai P9-P13 konteineros.

**Plānoto stādījumu ierīkošanas apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | mērvienība | daudzums |
| 1 | No jauna ierīkojamo dobju platība esošā zālienā: | m2 | 94 |
| 2 | Rododendru stādīšana | gab | 13 |
| 3 | Mulčējamie rododendru stādījumi | m2 | 24 |
| 4 | Ziemcietes, graudzāles - to stādīšana | gab | 417 |

**!!** No jauna plānoto ziemciešu apjoms un dobju skaits ir liels, tādēļ tiek pieļauts, ka jaunie stādījumi tiek ierīkotai pakāpeniski.

Pasūtītājs patur tiesības finanšu nepietiekamības gadījumā daļēji vai pilnībā atteikties no jauno stādījumu (daudzgadīgo ziemciešu) ierīkošanas, attiecīgi samazinot arī kopējo līgumcenu.