

**IEPIRKUMA**

**„DATORU KOMPONENŠU PIEGĀDE”**

**NOLIKUMS**

**Identifikācijas Nr.: ĀND 2017/91**

**Ādažos**

**2017**

1. **Vispārējā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** ĀND 2017/91
   2. **Pasūtītājs:** Ādažu novada dome
   3. **Pakalpojumu saņēmēji:** Ādažu novada dome
   4. **Pasūtītāja rekvizīti**:

|  |  |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Norēķinu konts: | LV43TREL9802419010000 |
| Bankas kods: | TRELLV22 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

* 1. **Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos**: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: [rita.steina@adazi.lv](mailto:rita.steina@adazi.lv)

1. **Informācija par iepirkumu**
   1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta regulējumam.
   2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv/).
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 28.jūlija plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.
   3. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
* Atzīme „Neatvērt līdz 2017.gada 28.jūlija plkst.10:00”.
  1. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:
* pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
* tehniskais piedāvājums;
* finanšu piedāvājums.
  1. Visas piedāvājuma daļas iesniedzamas vienā sējumā, uz sējuma titullapas norādot:
* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.
  1. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Visi piedāvājuma eksemplāri jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
  4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu pakalpojuma apjomu.
  5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkums nav sadalīts daļās.
   2. Iepirkums nav sadalīts daļās. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.
   3. Līguma izpildes termiņš –12 mēneši. Līgums tik noslēgts par kopējo maksimālo līgumcenu 7000,00 EUR bez PVN.
   4. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma darbības laikā iegādāties preces, kuru kopējā vērtība ir mazāka par kopējo maksimālo līgumcenu.
2. **Kvalifikācijas prasības:**
   1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
   2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildi, kur katrs no tiek atbilst vienlaikus šādām pazīmēm:
3. līguma priekšmets ir datorkomponenšu piegāde;
4. līguma kopējā līgumcena ir vismaz 5000 EUR bez PVN;
5. par visu līgumu realizāciju ir pievienotas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.
   1. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.
6. **Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti.**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (atbilstoši A1 formai). Pieteikumu paraksta arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā.
   2. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt A2 formu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.
   3. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:
7. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (A3 pielikums),
8. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (A4 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
9. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
10. **Tehniskais un finanšu piedāvājums**
    1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas jāsagatavo tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu secināt Pretendenta piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām, kā arī detalizētas preču vienību cenas.
    2. Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši A5 pielikuma formai.
11. **Piedāvājumu izvēles kritēriji**
    1. Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.
    2. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

A pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

A1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

**Pieteikums dalībai iepirkumā**

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu** | | | | |
| **Pretendenta nosaukums:** | |  | | |
| **Reģistrācijas numurs:** | |  | | |
| **Juridiskā adrese:** | |  | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti** | | | | |
| **Bankas nosaukums:** |  | | | |
| **Bankas kods:** |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

A2 pielikums: Izpildīto līgumu saraksta veidne

**IZPILDĪTO LĪGUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasūtītāja nosaukums**  **(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona, darbinieku skaits)** | **Kopējā līguma summa bez PVN (EUR)** | **Piegādātās preces** | **Līguma darbības laiks**  **no-līdz** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

***Pielikumā:***

Atsauksme Nr.1 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.2 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.3 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A3 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona* | **Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līguma cenas bez PVN)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

A4 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |

A5 pielikums: Tehniskā Specifikācija un

Finanšu piedāvājuma veidne

1. Cenas tehniskajā/finanšu piedāvājumā jānorāda par vienu preces vienību, kā arī obligāti jānorāda ražotājs, preces modelis, ražotāja norādītie preces parametri, saite uz piedāvātās preces ražotāja mājas lapā redzamo specifikāciju.
2. Tehniskais/finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski – Ms Excel (XLS) formātā.
3. Piegādātājam jāspēj piegādāt visas tehniskajās specifikācijās norādītās preces.
4. Iepirkumam apjoms iepriekš nav zināms, preces tiks iepirktas pēc nepieciešamības un ja tās nebūs iespējams iegādāties centralizētajā elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS);
5. Preces piegāde līdz 5 darba dienām.

Tehniskais/finanšu piedāvājums

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Dator-piederums** | **Parametrs** | **Min. prasības** | **Ražotājs, modelis, ražotāja norādītie parametri** | **Saite uz piedāvātā datorpiederuma ražotāja mājas lapā redzamo specifikāciju** | **Cena (EUR bez PVN)** |
| **1** | **RAM 1.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 1 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=5 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **2** | **RAM 1.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 800 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=6 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **3** | **RAM 1.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1333 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=9 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **4** | **RAM 1.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **5** | **RAM 1.5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **6** | **RAM 1.6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **7** | **RAM 1.7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **8** | **RAM 1.8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **9** | **RAM 1.9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 16GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **10** | **RAM 1.10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **11** | **RAM 1.11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **12** | **RAM 1.12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **13** | **RAM 2.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 1 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **14** | **RAM 2.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **15** | **RAM 2.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 800MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **16** | **RAM 2.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 800MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **17** | **RAM 2.5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **18** | **RAM 2.6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **19** | **RAM 2.7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **20** | **RAM 2.8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **21** | **RAM 2.9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **22** | **RAM 2.10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **23** | **RAM 2.11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 16 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **24** | **RAM 2.12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **25** | **RAM 2.13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **26** | **RAM 2.14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | 16 GB |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **27** | **Cietais disks 1.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **28** | **Cietais disks1.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **29** | **Cietais disks 1.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **30** | **Cietais disks 1.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **31** | **Cietais disks 1.5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **32** | **Cietais disks 1.6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **33** | **Cietais disks 1.7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 128 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  |  | Drošība | Vismaz Self-Encrypting Drive |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **34** | **Cietais disks 2.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 32 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200rpm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **35** | **Cietais disks 2.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 32 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200rpm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **36** | **Cietais disks 2.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 128 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 7200rpm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 5 gadi |  |  |  |
| **37** | **Cietais disks 2.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SAS 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Cache | Vismaz 128MB |  |  |  |
|  |  | NAND Flash Size | Vismaz 32 MB |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 10000rpm |  |  |  |
|  |  | Drošība | Vismaz kriptēšana, AES 256-bit |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **38** | **Cietais disks 3.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 100 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 500 MBps / 500 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 80000 IOPS/80000IOPS |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **39** | **Cietais disks 3.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 120 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 530 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 85000 IOPS/85000IOPS |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | vismaz NCQ |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **40** | **Cietais disks 3.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 250 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 530 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 85000 IOPS/85000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 128-bit AES; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **41** | **Cietais disks 3.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 250 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 82000 IOPS/82000IOPS |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | vismaz NCQ |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **42** | **Cietais disks 3.5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 480 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 500 MBps / 500 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 85000 IOPS/30000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **43** | **Cietais disks 3.6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 520 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 99000 IOPS/85000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **44** | **Cietais disks 3.7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 99000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **45** | **Cietais disks 3.8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 99000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **46** | **Cietais disks 3.9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 2 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 99000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **47** | **Cietais disks 4.1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 150g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **48** | **Cietais disks 4.2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | triecienfrošs korpuss |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 210g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **49** | **Cietais disks 4.3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 155g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **50** | **Cietais disks 4.4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 130g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **51** | **Cietais disks 4.5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 210g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **52** | **Cietais disks 4.6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 155g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **53** | **Cietais disks 4.7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz2 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 130g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **54** | **Cietais disks 4.8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz2 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES, MIL-STD-810G |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 240g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **55** | **Cietais disks 4.9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 240g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **56** | **Cietais disks 4.10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 260g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **57** | **Cietais disks 4.11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 4TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 310g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **58** | **Cietais disks 4.12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 6TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  |  | Svars | Ne lielāks par 1kg |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **59** | **Cietais disks 5.13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 8 TB |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Vismaz 2xUSB 3.0, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  |  | RAID kopēšanas iespēja | Vismaz RAID 0, RAID 1, JBOD |  |  |  |
|  |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Attālinātās piekļuves protokoli | Ir, vismaz SNMP, HTTP, SSH |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **60** | **Pamatplate 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 16 GB DDR3 |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz vismaz 2xSATA2 3GB/s, |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 1xPCIex16; |  |  |  |
|  |  |  | Vismaz 1xPCIe x1; |  |  |  |
|  |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0, |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, 1xGigabit |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA un 1xDVI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **61** | **Pamatplate 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 16 GB DDR3 |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 4 x SATA3 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
|  |  |  | Vismaz 1xPCIe2.0 x1; |  |  |  |
|  |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | Vismaz 2xUSB3.0 |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, Gigabit |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA un 1xDVI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **62** | **Pamatplate 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 32 GB DDR3 |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 4 x SATA 6Gb/s |  |  |  |
| Atbalsta vismaz RAID 0, 1, 5 |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 2xPCIe2.0 x1; |  |  |  |
|  |  | Porti | Vismaz 6x USB (no tiem vismaz 2xUSB3.0) |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, Gigabit |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Vismaz ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **63** | **Pamatplate 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 32 GB DDR4 |  |  |  |
|  |  | Disku konektori | Vismaz 4x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  |  | Disku ligzda | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | RAID | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 1xPCIe 2.0 x1 |  |  |  |
|  |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | vismaz 2xUSB 3.0 |  |  |  |
|  |  | USB 3.1 - nav specificēts |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA un 1xDVI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **64** | **Pamatplate 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 64 GB DDR4 |  |  |  |
|  |  | Disku konektori | Vismaz 6x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  |  | Disku ligzda | Vismaz 1x M.2 ligzda |  |  |  |
|  |  | RAID | Nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 2xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| vismaz 1xPCIe 2.0 x1 |  |  |  |
|  |  | Porti | Vismaz 2x USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Vismaz 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A |  |  |  |
|  |  | vismaz 1xUSB 3.1 vismaz gen1 Type C |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA, vismaz1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **65** | **Pamatplate 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Max atmiņa | Vismaz 64 GB DDR4 |  |  |  |
|  |  | Disku konektori | Vismaz 6x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  |  | Disku ligzda | Vismaz 1x M.2 ligzda |  |  |  |
|  |  | RAID | Vismaz 0,1,5 |  |  |  |
|  |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 1xPCI |  |  |  |
|  |  |  | Vismaz 6xUSB 3.0 Type A |  |  |  |
|  |  | vismaz 1xUSB 3.1 vismaz gen1 Type C |  |  |  |
|  |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA, vismaz1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **66** | **CPU 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 2MB |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 2800 |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 55W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **67** | **CPU 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 3MB |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 5000 |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 55W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **68** | **CPU 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz 4 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 6MB |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 6500 |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 85W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **69** | **CPU 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz2 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 4MB |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 6700 |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 65W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **70** | **CPU 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz4 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 6MB |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 95W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **71** | **CPU 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  |  | Kodolu skaits | Vismaz4 |  |  |  |
|  |  | cache | Vismaz 6MB |  |  |  |
|  |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 8400 |  |  |  |
|  |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 40W |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **72** | **Videokarte 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | PCI-e 2.1 x16 |  |  |  |
|  |  | Atmiņa | Vismaz 1GB DDR-3 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana | radiators |  |  |  |
|  |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 64 |  |  |  |
|  |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 600 MHz |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | Vismaz DirectX11, vismaz OpenGL 4.1, |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 1000 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **73** | **Videokarte 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | PCI-e 2.1 x16 |  |  |  |
|  |  | Atmiņa | Vismaz 2GB DDR-3 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana | radiators |  |  |  |
|  |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 64 |  |  |  |
|  |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 630 MHz |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | Vismaz DirectX11, |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 1000 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **74** | **Videokarte 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | PCI-e 3.0 x16 |  |  |  |
|  |  | Atmiņa | Vismaz 1GB DDR-5 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana | Ventilators |  |  |  |
|  |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 128 |  |  |  |
|  |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 915 MHz |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | Vismaz DirectX12, |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 4300 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **75** | **Videokarte 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopne | PCI-e 3.0 x16 |  |  |  |
|  |  | Atmiņa | Vismaz 2GB DDR-5 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana | Ventilators |  |  |  |
|  |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 128 |  |  |  |
|  |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 1100 MHz |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | Vismaz DirectX12, OpenGL4.5 |  |  |  |
|  |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 6900 MHz |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **76** | **Datora korpuss 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | savietojams ar pamatplatēm -Formfaktors | Vismaz ATX, mATX |  |  |  |
|  |  | Materiāls | ne plānāks kā 0.4 mm |  |  |  |
|  |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 1 |  |  |  |
|  |  | iekšējā 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | USB konektori | Vismaz 2 gab USB, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 2 ventilatoru vietas, vismaz viens no tiem 120mm |  |  |  |
|  |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **77** | **Datora korpuss 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Vismaz ATX |  |  |  |
|  |  | Materiāls | Metāls, ne plānāks kā 0.5 mm |  |  |  |
|  |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz2 |  |  |  |
|  |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz1 |  |  |  |
|  |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB (vismaz 1 USB 3.0), novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 3 ventilatoru vietas, vismaz divi 120mm |  |  |  |
|  |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **78** | **Datora korpuss 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Vismaz mATX |  |  |  |
|  |  | Materiāls | Metāls, ne plānāks kā 0.5 mm |  |  |  |
|  |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 3 |  |  |  |
|  |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz1 |  |  |  |
|  |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB 3.0, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 7 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 4 ventilatoru vietas, vismaz trīs 120mm |  |  |  |
|  |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **79** | **Datora korpuss 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Vismaz ATX, EATX |  |  |  |
|  |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | Iekšējās 2.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 4 |  |  |  |
|  |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB 3.0, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 6 ventilatoru vietas,vismaz divas no tām 140mm |  |  |  |
|  |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **80** | **Barošanas bloks 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 350W |  |  |  |
|  |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  |  | Pata konektori | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  |  | Aizsardzība | Vismaz UVP; OVP; SCP; OPP; AFC |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **81** | **Barošanas bloks 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 400W |  |  |  |
|  |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  |  | Pata konektori | Vismaz 2 |  |  |  |
|  |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  |  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks kā 26 dB |  |  |  |
|  |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  |  | Aizsardzība | Vismaz OCP, OVP ,SCP |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **82** | **Barošanas bloks 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 500W |  |  |  |
|  |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 4 |  |  |  |
|  |  | Pata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  |  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks kā 26 dB |  |  |  |
|  |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  |  | Aizsardzība | Vismaz OCP, OVP ,SCP |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **83** | **Barošanas bloks 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 550W |  |  |  |
|  |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 24pin |  |  |  |
|  |  | Sata konektori | Vismaz 5 |  |  |  |
|  |  | Pata konektori | Vismaz 4 |  |  |  |
|  |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  |  | Aizsardzība | Vismaz UVP; OVP; SCP; |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **84** | **DVDRW iekārta 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | 5,25” |  |  |  |
|  |  | Saskarne | SATA |  |  |  |
|  |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 48x (CD) / 16x (DVD) |  |  |  |
|  |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD-RW) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **85** | **DVDRW iekārta 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Slim |  |  |  |
|  |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD) |  |  |  |
|  |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  |  | Svars | ne lielāks kā 210g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **86** | **DVDRW iekārta 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Vismaz USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Formfaktors | Slim |  |  |  |
|  |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD) |  |  |  |
|  |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  |  | Svars | ne lielāks kā 240g |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **87** | **Karšu lasītājs 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojums ar PC | Vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Nolalasāmo karšu veidi | Vismaz CFI/II, memory stick/Pro, MMC, SD card, xD-Picture Card, SDHC, SDXC, microSDHC |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **88** | **Karšu lasītājs 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojums ar PC | Vismaz USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Nolalasāmo karšu veidi | Vismaz CFI/II, memory stick/Pro, MMC, SD card, SDHC, microSD |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **89** | **Skaļruņu sistēma 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 230Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | USB |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **90** | **Skaļruņu sistēma 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 100Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **91** | **Skaļruņu sistēma 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x3.5W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 20Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **92** | **Skaļruņu sistēma 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x13W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 60Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Basa regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **93** | **Skaļruņu sistēma 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  |  | Basa skaļrunis | Vismaz 5W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-18kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **94** | **Skaļruņu sistēma 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x5W |  |  |  |
|  |  | Basa skaļrunis | Vismaz 15W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **95** | **Skaļruņu sistēma 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio kanāli | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2.5W |  |  |  |
|  |  | Basa skaļrunis | Vismaz 8W |  |  |  |
|  |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-20kHz |  |  |  |
|  |  | Iebūvētās funkcijas | Vismaz radio |  |  |  |
|  |  | Barošana | wireless, vismaz blootooth 3.0 |  |  |  |
|  |  | Darbības attālums | Vismaz 12m |  |  |  |
|  |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **96** | **Austiņas ar mikrofonu 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Binaural |  |  |  |
|  |  | Frekvence austiņām | Vismaz 30 - 20000 Hz |  |  |  |
|  |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 100-8000Hz |  |  |  |
|  |  | Austiņu jutīgums | 115 dB±4 |  |  |  |
|  |  | Mikrofona jutīgums | -34 dB ± 3 |  |  |  |
|  |  | Kabelis | 1x3.5 jack, vismaz 1.5m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **97** | **Austiņas ar mikrofonu 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Binaural |  |  |  |
|  |  | Membrānas diametrs | Vismaz 38mm |  |  |  |
|  |  | Frekvence austiņām | Vismaz 20 - 20000 Hz |  |  |  |
|  |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 50-15000Hz |  |  |  |
|  |  | Austiņu jutīgums | 103dB ±4 |  |  |  |
|  |  | Mikrofona jutīgums | -520dB ±4 |  |  |  |
|  |  | Kabelis | 2x3.5 jack, vismaz 1.8m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **98** | **Mikrofons 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | novietojams uz galda |  |  |  |
|  |  | Savienojums | mini-phone 3.5mm |  |  |  |
|  |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 100 - 15000 Hz |  |  |  |
|  |  | Mikrofona jutīgums | -55dB ±5 |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **99** | **Mikrofons 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | portatīvs, stereo |  |  |  |
|  |  | Savienojums | mini-phone 3.5mm |  |  |  |
|  |  | Izmērs | Garums - ne lielāks par 3.5cm |  |  |  |
|  |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 30 - 15000 Hz |  |  |  |
|  |  | Mikrofona jutīgums | -60dB ±5 |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **100** | **Datora pele 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB, Optiskā |  |  |  |
|  |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 800 |  |  |  |
|  |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **101** | **Datora pele 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB, Lāzera |  |  |  |
|  |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 800 |  |  |  |
|  |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  |  | Vada garums | Vismaz 1.5m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **102** | **Datora pele 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB, Lāzera |  |  |  |
|  |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 1100 |  |  |  |
|  |  | Taustiņi | 3 (un Scroll), Zoom funkcija |  |  |  |
|  |  | Vada garums | Vismaz 1.8m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **103** | **Datora pele 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | Bezvadu, optiskā |  |  |  |
|  |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz1000 |  |  |  |
|  |  | Taustiņi | 3 (un Scroll) |  |  |  |
|  |  | Tehnoloģija | 2.4 GHzv |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **104** | **Datora pele 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | Bezvadu, optiskā |  |  |  |
|  |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 1000 |  |  |  |
|  |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  |  | Tehnoloģija | 2.4 GHzv |  |  |  |
|  |  | Wireless uztvērējs | USB, unificēts uztvērējs |  |  |  |
|  |  | Darbības attālums | Vismaz 23m |  |  |  |
|  |  | Slēdzis | ON/OFF slēdzis |  |  |  |
|  |  | Baterija, indikators | 1xAA, ir baterijas indikators |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **105** | **Klaviatūra 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  |  | Klaviatūras valoda | English |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **106** | **Klaviatūra 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  |  | Klaviatūras valoda | English |  |  |  |
|  |  | Novietojums | Iespēja pacelt vertikāli vismaz par 7 grādiem |  |  |  |
|  |  | Taustiņu izturība | Vismaz 9 miljoni taustiņsitieni |  |  |  |
|  |  | Vada garums | Vismaz 1.5m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **107** | **Klaviatūra 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  |  | Klaviatūras valoda | English/RUS |  |  |  |
|  |  | Novietojums | Iespēja mainīt augstumu vertikāli |  |  |  |
|  |  | Dizains | Vismaz mitrunizturīga |  |  |  |
|  |  | Taustiņu izturība | Vismaz 9 miljoni taustiņsitieni |  |  |  |
|  |  | Vada garums | Vismaz 1.8m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **108** | **Klaviatūra 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojamība | Bezvadu, 2.4GHz |  |  |  |
|  |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  |  | Klaviatūras valoda | English/RUS |  |  |  |
|  |  | Darbības diapazons | Vismaz 10m |  |  |  |
|  |  | Ātrās piekļuves  taustiņi | Vismaz 7 (vismaz e-pasts, internets, skaļuma regulēšana) |  |  |  |
|  |  | Mitrumizturīga | Mitrumizturīga (līdz vismaz 50ml šķidruma) |  |  |  |
|  |  | Taustiņu izturība | Vismaz 2 miljoni taustiņsitieni/gadā |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **109** | **Tīkla karte 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Slota savietojamība | 1 x PCI |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides ātrums | 1 Gbps |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | VLAN support, wake on LAN (WOL), full duplex mode |  |  |  |
|  |  | Atbilstība standartiem | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  |  |  |
| **110** | **Tīkla karte 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Slota savietojamība | PCI Express x1 |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides ātrums | 1 Gbps |  |  |  |
|  |  | Funkcijas | Vismaz Full Duplex flow control (IEEE 802.3x), power saving, Wake-on-LAN, remote wake-up, PCI Message Signaled Interrupt (MSI) |  |  |  |
|  |  | Atbilstība stabdartiem | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p |  |  |  |
| **111** | **Tīkla karte 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides formāts | 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  |  | Slota savietojamība | PCI Express x1 |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides ātrums | 300Mbps |  |  |  |
|  |  | Tīkla drošība | WPA un WPA2, |  |  |  |
| 64/128-bitu WEP, |  |
| WPS – PIN un PBC |  |
|  |  | Antena | Ārēja, noņemama |  |  |  |
|  |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  |  | antenas virziens | Divpolu |  |  |  |
|  |  | Pastiprinājuma līmenis | 2 dBi |  |  |  |
| **112** | **Tīkla karte 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides formāts | 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  |  | Slota savietojamība | vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides ātrums | 300Mbps |  |  |  |
|  |  | Frekvenču josla | 2.4 GHz |  |  |  |
|  |  | Tīkla drošība | Vismaz AES, 64/128-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK |  |  |  |
|  |  | Antena | Ārēja |  |  |  |
|  |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  |  | antenas virziens | Dual Omni Directional |  |  |  |
|  |  | Pastiprinājuma līmenis | 3dBi |  |  |  |
| **113** | **Tīkla komutators 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 5 x 10/100 |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 2000 |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **114** | **Tīkla komutators 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 8 x 10/100 |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 2000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity, Power |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **115** | **Tīkla komutators 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100 |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/speed, Power |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **116** | **Tīkla komutators 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100 |  |  |  |
|  |  | Veids | Rack Mountable |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **117** | **Tīkla komutators 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 8 x 10/100/1000 |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Speed |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **118** | **Tīkla komutators 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100/1000 |  |  |  |
|  |  | Veids | Rack Mountable |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **119** | **Tīkla komutators 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  |  | Portu skaits | Vismaz 24x 10/100/1000 |  |  |  |
|  |  | Veids | Rack mountable |  |  |  |
|  |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power/speed |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **120** | **Bezvadu piekļuves punkts 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | 1x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |  |  |  |
|  |  | Datu pārraides formāts | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  |  |  |
|  |  | Datu pārsūtīšanas ātrums | 300 Mbps |  |  |  |
|  |  | Frekvenču josla | 2.4 GHz |  |  |  |
|  |  | Drošība | vismaz 64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPA2-PSK |  |  |  |
|  |  | Vadība | vismaz SNMP |  |  |  |
|  |  | Antena | Ārēja, noņemama |  |  |  |
|  |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  |  | antenas virziens | Omni-directional |  |  |  |
|  |  | Pastiprinājuma līmenis | 4 dBi |  |  |  |
| **121** | **Barošanas adapteris 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | HP 6545b |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 90W |  |  |  |
| **122** | **Barošanas adapteris 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | ThinkPad T61 |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 90W |  |  |  |
| **123** | **Barošanas adapteris 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | ThinkPad T60 |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 80W |  |  |  |
| **124** | **Barošanas adapteris 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | HP Probook 450 |  |  |  |
|  |  | Jauda | Vismaz 80W |  |  |  |
| **125** | **Baterija 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | Lenovo G550 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 4400 mAh |  |  |  |
| **126** | **Baterija 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | Lenovo T61 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 5200mAh |  |  |  |
| **127** | **Baterija 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | HP 6450b |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 4400 mAh |  |  |  |
| **128** | **Baterija 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saderīgs | Lenovo T430 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 4400mAh |  |  |  |
| **129** | **Pārveidotājs-lādētājs** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ieejošā strāva | strāvas avots AC 100-240 V |  |  |  |
|  |  | Savienojums | USB |  |  |  |
|  |  | Izejošā strāva | 5V |  |  |  |
|  |  | Uzlādes strāva | 1000 mA |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **130** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 6V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7.0Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x35x98 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 12mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **131** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 6V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x50x95 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 16mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **132** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 5Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 90x70x105 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 22mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **133** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x65x95 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 219mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 187 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **134** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x65x95 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 22mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **135** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x100x100 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 20mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **136** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x100x95 |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 33mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **137** | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 18Ah |  |  |  |
|  |  | Izmēri mm (+/- 3) | 181x77x167mm |  |  |  |
|  |  | Pretestība | ne vairāk kā 17mΩ |  |  |  |
|  |  | Spaile | L |  |  |  |
|  |  | Dzīves ilgums | Vismaz3 gadi |  |  |  |
| **138** | **Pārveidotājs 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | Saskarne ar datoru | USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Iespējas pievienot datoram | Vismaz: |  |  |  |
| • 2.5“ vai 3.5“HDDs |  |
| • IDE, SATA I/II cietos diskus |  |
| • ATA iekārtas (CD-ROM, DVD-ROM) |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **139** | **Pārveidotājs 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  |  | Saskarne ar datoru | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Iespējas pievienot datoram | Vismaz sekojoši: |  |  |  |
| • 2.5“ vai 3.5“ HDDs |  |
| • SATA III cietos diskus |  |
| •Hard drive, CD drive, DVD drive |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **140** | **Pārveidotājs 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors A | 1 x USB-A male |  |  |  |
|  |  | Konektors B | 1xRJ45 female, |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | 10/100 ethernet |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **141** | **Pārveidotājs 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors A | 1 x USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Konektors B | 1xRJ45 female, |  |  |  |
|  |  | Atbalsta | 10/100/1000 ethernet |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **142** | **Pārveidotājs 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors A | Scart 21pin male |  |  |  |
|  |  | Konektors B | VGA 15pin male |  |  |  |
|  |  | Garums | Vismaz 2m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **143** | **Pārveidotājs 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārejas veids | DVI/VGA adapteris |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | 1 x 29 pin combined DVI - male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - female |  |  |  |
|  |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **144** | **Pārveidotājs 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārejas veids | DVI/VGA adapteris |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | 1 x 29 pin combined DVI - female |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - male |  |  |  |
|  |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **145** | **Pārveidotājs 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārejas veids | DisplayPort/VGA adapteris |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | 1 x 20 pin DisplayPort - male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - female |  |  |  |
|  |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **146** | **Pārveidotājs 9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārejas veids | DisplayPort/DVI adapteris |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | 1 x 20 pin DisplayPort - male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | 1 x 24+5 pin digital DVI - female |  |  |  |
|  |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **147** | **Pārveidotājs 10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  |  | Konektors A | 1x HD DB15 Female |  |  |  |
|  |  | Konektors B | Vismaz 2x HD DB15 Female |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **148** | **Pārveidotājs 11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  |  | Konektors A | 1x HD DB15 Female |  |  |  |
|  |  | Konektors B | Vismaz 2x HD DB15 Female |  |  |  |
|  |  | Nodrošina izšķirtspēju | Vismaz 2048 x 1536 |  |  |  |
|  |  | Signāla attālums | vismaz 70m |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **149** | **Pārveidotājs 12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  |  | Konektors A | 1 x 24+5 pin digital DVI - male |  |  |  |
|  |  | Konektors B | 2 x 24+5 pin digital DVI - female |  |  |  |
|  |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **150** | **Zibatmiņa 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **151** | **Zibatmiņa 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **152** | **Zibatmiņa 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 190/25Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **153** | **Zibatmiņa 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **154** | **Zibatmiņa 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 190/35Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **155** | **Zibatmiņa 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 125/35Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Datu drošība | vismaz aizsardzība ar paroli |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **156** | **Zibatmiņa 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **157** | **Zibatmiņa 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **158** | **Zibatmiņa 9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/50 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **159** | **Zibatmiņa 10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/150 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **160** | **Zibatmiņa 11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 64 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **161** | **Zibatmiņa 12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **162** | **Zibatmiņa 13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/55 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **163** | **Zibatmiņa 14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **164** | **Zibatmiņa 15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 128 GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **165** | **Zibatmiņa 16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 256GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/85 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **166** | **Zibatmiņa 17** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 256GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **167** | **Zibatmiņa 18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 512GB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **168** | **Zibatmiņa 19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 280Mb/s(las)/18Mb/sek (rakst) |  |  |  |
|  |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **169** | **USB Kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **170** | **USB Kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  |  | Garums | 4m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **171** | **USB Kabelis 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  |  | Garums | 4m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **172** | **USB Kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  |  | Garums | 15m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **173** | **USB Kabelis 5** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  |  | Garums | 20m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **174** | **USB Kabelis 6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **175** | **USB Kabelis 7** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **176** | **USB Kabelis 8** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **177** | **USB Kabelis 9** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **178** | **USB Kabelis 10** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8 m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A male 2.0 |  |  |  |
| **179** | **USB Kabelis 11** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8 m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips A male 3.0 |  |  |  |
| **180** | **USB Kabelis 12** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.0 m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
| **181** | **USB Kabelis 13** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  |  | Garums | 2.0 m |  |  |  |
|  |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
| **182** | **Video kabelis 14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | VGA |  |  |  |
|  |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips HD15 Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips HD15 Male |  |  |  |
| **183** | **Video kabelis 15** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **184** | **Video kabelis 16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **185** | **Video kabelis 17** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **186** | **Video kabelis 18** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | HDMI |  |  |  |
|  |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
| **187** | **Video kabelis 19** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | HDMI |  |  |  |
|  |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
| **188** | **Video kabelis 20** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Displayport |  |  |  |
|  |  | Garums | 2m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
| **189** | **Video kabelis 21** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | Displayport |  |  |  |
|  |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
| **190** | **UTP kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  |  | Garums | 2m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **191** | **UTP kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **192** | **UTP kabelis 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **193** | **UTP kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Garums | vismaz 300 m |  |  |  |
|  |  | Veids | UTP, CAT5E, AWG24 |  |  |  |
| **194** | **UTP kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Garums | vismaz 300 m |  |  |  |
|  |  | Veids | UTP, CAT6, mīkstais |  |  |  |
| **195** | **Barošanas kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomināls | 2.5A/250VAC |  |  |  |
|  |  | Vads | 3x0.75mm2 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | IEC320 C13 female |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | IEC 320 C14 male |  |  |  |
| **196** | **Barošanas kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomināls | 2.5A/250VAC |  |  |  |
|  |  | Vads | 3x0.75mm2 |  |  |  |
|  |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  |  | 1.Konektors | IEC320 C13 female |  |  |  |
|  |  | 2.Konektors | Schuko spraudnis |  |  |  |
| **197** | **RJ45 spraudnis 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors | RJ45 |  |  |  |
|  |  | Savietojams | 8P8C |  |  |  |
|  |  | Lietojamais kabelis | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **198** | **RJ45 spraudnis 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors | RJ45 |  |  |  |
|  |  | Savietojams | 8P8C |  |  |  |
|  |  | Lietojamais kabelis | UTP, CAT6, mīkstajam kabelim |  |  |  |
|  |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **199** | **RJ45 uzmava** |  |  |  |  |  |
|  |  | Savietojams | RJ45 8P8C |  |  |  |
|  |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **200** | **Datora korpusa ventilators 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | korpusam |  |  |  |
|  |  | Izmērs | 12x12cm |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 850 |  |  |  |
|  |  | Skaļums | Ne lielāks kā 12dBA |  |  |  |
|  |  | Gaisa plūsma | Ne mazāka kā 41 CFM |  |  |  |
|  |  | Materiāls | Plastmasa |  |  |  |
|  |  | Garantija | 2 gadi |  |  |  |
| **201** | **Datora korpusa ventilators 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | korpusam |  |  |  |
|  |  | Izmērs | 8x8cm |  |  |  |
|  |  | RPM | Vismaz 1800 |  |  |  |
|  |  | Skaļums | Ne lielāks kā 27dBA |  |  |  |
|  |  | Gaisa plūsma | Ne mazāka kā 23 CFM |  |  |  |
|  |  | Materiāls | Plastmasa |  |  |  |
|  |  | Garantija | 2 gadi |  |  |  |
| **202** | **Optiskie nesēji 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | CD-R, 52x |  |  |  |
|  |  | Ietilpība | vismaz 700 MB, bez vāciņiem |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | 50 gab |  |  |  |
| **203** | **Optiskie nesēji 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | CD-RW, 12x |  |  |  |
|  |  | Ietilpība | vismaz 700 MB, slim jewel case |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | 10 gab |  |  |  |
| **204** | **Optiskie nesēji 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | DVD+R , 16x |  |  |  |
|  |  | Ietilpība | vismaz 4.7GB MB, slim jewel case |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | 10 gab |  |  |  |
| **205** | **Optisko nesēju iepakojums 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Veids | papīra aploksne |  |  |  |
|  |  |  | ar apaļu caurspīdīgu lodziņu |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | 100 gab |  |  |  |
| **206** | **Instrumentu komplekts 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | augstas precizitātes skrūvgriežu komplekts portatīvo datoru un planšetdatoru remontam |  |  |  |
|  |  | Komplektā | vismaz T4, T5, T6 |  |  |  |
|  |  |  | krustiņskrūvgriezis vismaz 2.0 mm, 1.2 mm |  |  |  |
|  |  |  | zvaizgznesveida skrūvgriezis vismaz 0.8 mm |  |  |  |
| **207** | **Tīrīšanas līdzeklis 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  |  |  | mitras salvetes ar dezinficējošu un antistatisku efektu |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | vismaz 100 gab |  |  |  |
| **208** | **Tīrīšanas līdzeklis 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  |  |  | sausas neplūksnojošas salvetes |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | vismaz 100 gab |  |  |  |
| **209** | **Tīrīšanas līdzeklis 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  |  |  | izsmidzināms līdzeklis, antistatisks |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | vismaz 250ml |  |  |  |
| **210** | **Tīrīšanas līdzeklis 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | Paredzēts | Netīrumu noņemšanai no tehnikas |  |  |  |
|  |  |  | Putojošs līdzelis, aerosols |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | vismaz 400ml |  |  |  |
| **211** | **Tīrīšanas līdzeklis 5** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Saspiests gaiss baloniņā |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | vismaz 400ml |  |  |  |
| **212** | **Termopasta veids 1** |  |  |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | Šļircveidīgs |  |  |  |
|  |  | Svars | 10g |  |  |  |
|  |  | Min Temperatūra | 30 °C |  |  |  |
|  |  | MaxTemperatūra | 170 °C |  |  |  |
| **213** | **Termopasta veids 2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Iepakojums | Pudelīte ar otiņu |  |  |  |
|  |  | Svars | 3 g |  |  |  |
|  |  | Min Temperatūra | -40 °C |  |  |  |
|  |  | MaxTemperatūra | 140 °C |  |  |  |
|  |  | | | | |  |
| **Kopā:** | | | | |
|  |  | | | | |  |
| **PVN:** | | | | |
|  |  | | | | |  |
| **KOPĀ ar PVN:** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.