**Ādažu novada domes**

**iepirkuma**

**„Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā”**

**(ID.Nr. ĀND 2018/58)**

iepirkuma komisijas sēdes

# **PROTOKOLS Nr.05-30-2018/58-2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ādažos | **2018.gada 03.maijā** |

## **Sēde sākās:**

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00.

**Sēdē piedalās:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja:  Komisijas locekļi:  Iepirkumu speciālists: | Valērijs Bulāns  Everita Kāpa  Artis Brūvers  Halfors Krasts  Uģis Dambis  Zane Liepiņa  Alīna Liepiņa - Jākobsone |

**Komisijas izveides pamats:**

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.

**Darba kārtībā:**

Atbilžu sniegšana par iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā”, Ādažu novadā” (ID. Nr.: ĀND 2018/58) nolikuma tehniskajām specifikācijām.

**Darba gaita:**

1. Z. Liepiņa ziņo, ka ir saņemti jautājumi no ieinteresētā pretendenta par nolikuma par tehniskajām specifikācijām.
2. Komisija lemj par atbildēm.
3. Komisija lemj sniegt šādas atbildes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Jautājums** | **Atbilde** |
|  | Vai Lokālās tāmes Nr.1. pozīcijās 16. un 22. gaisa nosūces kapes ir esošas? | Jā, kapes ir esošas. |
|  | Lokālajā tāmē Nr.1. pozīcijās 18., 19. un 20. nav norādīti daudzumi. Lūdzu sniegt informāciju par šo pozīciju daudzumiem. | Precizējums: pozīcijā 18., 19., 20. – 1 komplekts. |
|  | Kādi ir pievadu-tērauda cauruļvadu izmēri un cirkulācijas sūkņa nepieciešamība? Lokālās tāmes Nr.1. pozīcijās 29. | Izmērs ir Ø32, komplektācijā ar siltumizolāciju un cirkulācijas sūkni |
|  | Lokālās tāmes Nr.1. pozīcijā 21. ir norādīts Verntilatora ātruma regulators, bet nekur nav minēts pats Ventilators? | Sagatavojot piedāvājumu, jānorāda ventilatora ātruma regulators komplektācijā ar ventilatoru . |
|  | Vai elektropieslēguma izveide ir iekļauta apjomā vai to izveidi nodrošina Pasūtītājs? | Nē, nav iekļauta apjomā. Elektropieslēguma izveidi nodrošina Pasūtītājs. |
|  | Kādi ir Virtuves apkures pievada izmēri? | Pieslēgums pie apkures sistēmas izmērs ir Ø32 |
|  | Nolikuma B7 pielikumā: Darba uzdevums 18.punktā ir minēts, ka *uzstādīto ventilācijas iekārtu apkopes jānodrošina atbilstoši ražotāja nosacījumiem un apkopes intervāliem visā garantijas periodā, ieskaitot iekārtu ražotāja noteiktos darbus, kuru izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas paredzētas apkopei vai iekārtu detaļu maiņai, ir iekļautas Līguma kopējā summā.* Jautājums: Ja ir prasība nodrošināt apkopes garantijas periodā, tad kurā vietā Piedāvājumā ir jāuzrāda visas šīs izmaksas? | Precizējums: ar Darba uzdevumā 18.punktā norādīto apkopi Pasūtītājs ir domājis uzstādītās ventilācijas iekārtas garantijas nodrošināšanu. Par ventilācijas iekārtu apkopi tiks organizēts atsevišķs iepirkums. |

**Komisija nolemj:**

1. Atbalstīt sagatavotās atbildes par iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā”, Ādažu novadā” (ID. Nr.: ĀND 2018/58) nolikuma tehniskajām specifikācijām;
2. Z. Liepiņai publicēt sniegto skaidrojumu ĀND mājaslapā un nosūtīt atbildi arī jautājuma uzdevējam.

**Sēdi slēdz:**

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

**Pielikumā:**

1. Ieinteresētā pretendenta jautājumu elektroniskā vēstule;
2. Izdruka no ĀND mājas lapas;
3. Ieinteresētajam pretendentam nosūtītā atbilde.

Komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Bulāns

Komisijas locekļi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E. Kāpa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Brūvers

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ H. Krasts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ U. Dambis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. Liepiņa

Iepirkumu speciālists: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Liepiņa-Jākobsone